**STANDARD WYKOŃCZENIA**

**Drzwi wejściowe:**

- o odporności ogniowej 30 min

-kolorystyka ustalona przez architektów PB MARGO

**Parapety:**

- wewnętrzne: aglomarmur
- zewnętrzne: aluminiowe lub stalowe, malowane

**Okna:**

- PCV w okleinie drewnopodobnej

**Drzwi wewnętrzne i futryny**

- w kolorystyce drzwi wejściowych
 - w okleinie naturalnej

**Pokój dzienny:**

- wyprowadzenie wod. – kan. pod zlewozmywak

**Łazienka:**

- biały montaż

- zestaw kabina półokrągła 90 plus brodzik
 - bateria prysznicowa
 - miska ustępowa zawieszana
 - umywalka
 - bateria umywalkowa
 - glazura i terakota wg projektu

 - lustro
 - suszarka do włosów

 - grzejnik łazienkowy

**Ściany i sufity:**

-ściany wewnętrzne murowane z bloczków gipsowych,
- tynki gipsowe
- ściany szpachlowane i malowane farbą emulsyjną na kolor

**Podłogi:**

- wykładzina dywanowa

- podłoga w aneksie kuchennym terakota

**Ogrzewanie:**

- elektryczne
- sterownik temperatury

**Wodomierze:**

- zimna woda

**Instalacje:**

-elektryczna wraz z osprzętem elektrycznym

- punkty świetlne

- gniazda elektryczne podwójne

- gniazda elektryczne hermetyczne

- punkt świetlny na balkonie / tarasie

- gniazdo elektryczne do kuchenki elektrycznej

- wodno – kanalizacyjna -telefoniczna TP S.A.-TV salon, sypialnia, sypialnia-internetowa-dymowa

- pojemnościowy zasobnik ciepłej wody

**Balkony i tarasy:**

-gres
- balustrady stalowe, cynkowane, malowane

**Informacje dodatkowe**

- instalacja elektryczna w apartamentach załączana kartą

**Miejsce postojowe w hali garażowej**

- posadzka betonowa,

 - brama wspólna segmentowa.